附件

南安市11月份环评文件编制质量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的主要问题 |
| 1 | 南安市丰通新型材料有限公司年产复合吸水纸6000吨项目 | C2239 | 南安市丰通新型材料有限公司 | 南安市洪梅镇三梅村苏坝园102号厂房 | 泉南环评〔2024〕表218号 | 2024/11/5 | 报告表 | 深圳市楷辰环保咨询有限公司 | 李娟 | 65 | 1.高噪声、废气产生设施（备）位置调查不到位（完善厂区平面图结合敏感目标区位，论证生产布局合理性）。 2.表4-1（类比情况）内容不全面。 3.核实原料成分表（热熔胶）时效性。 |
| 2 | 南安市益达石材工艺有限公司年总产花岗岩石板材20万平方米、异形石材5万平方米项目 | C3032 | 南安市益达石材工艺有限公司 | 南安市石井镇下房虎井工业区53号（滨海石材加工集中区） | 泉南环评〔2024〕表219号 | 2024/11/6 | 报告表 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 林婉婷 | 63 | 1.补充项目选址与《南安市建筑饰面石材加工集中区项目准入条件》符合性。 2.现有工程厂界环境噪声排放达标情况调查缺失。 |
| 3 | 福建省南安市石井建华石材厂年总产花岗岩石板材12万平方米、异形板材3500立方米项目 | C3032 | 福建省南安市石井建华石材厂 | 南安市石井镇奎霞工业区（石井湾石材加工集中区） | 泉南环评〔2024〕表220号 | 2024/11/7 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 65 | 项目周边环境现状调查不充分。 |
| 4 | 泉州市坤鸿顺塑胶制品有限公司年产PET塑料瓶1600万个、厨房用品塑料配件700万个项目 | C2926C2927 | 泉州市坤鸿顺塑胶制品有限公司 | 福建省泉州市南安市梅山镇丰溪村丰溪北路13号 | 泉南环评〔2024〕表221号 | 2024/11/8 | 报告表 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 陈丹喜 | 68 | / |
| 5 | 福建省万事兴石材有限责任公司年总产花岗岩板材20万㎡、异形板材10万㎡项目 | C3032 | 福建省万事兴石材有限责任公司 | 南安市水头镇龙凤工业区（水头镇滨海石材加工集中区） | 泉南环评〔2024〕表222号 | 2024/11/12 | 报告表 | 深圳市楷辰环保咨询有限公司 | 李娟 | 65 | 1.结合泉州市生态环境分区管控动态更新成果，完善相关分析内容。2.核实项目用地规划的符合性。建议补充南安市国土空间规划，完善规划符合性分析内容。3.核实原有工程污染排放情况。4.明确污泥干化方式，核实污泥含水率，完善从污泥产生到转运各环节产污和环保措施的可行性分析。5.根据项目近、远期生活污水排放去向，结合相关规范完善自行监测计划。6.完善工业固废暂存场防雨淋、防渗漏、防扬散相关措施可行性分析，对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），核实固废暂存场地的防渗系数要求。 |
| 6 | 福建省锦强机械制造有限公司新增年产汽车底盘紧固件螺丝螺母1200万套生产线扩建项目 | C3482 | 福建省锦强机械制造有限公司 | 南安市柳城街道施坪村坤寨197号（高端制造产业园榕桥园区） | 泉南环评〔2024〕表223号 | 2024/11/12 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 陆宗雷 | 63 | 1.行业代码错误；进一步补充与规划环评跟踪评价的符合性分析。 2.工程概况应明确原项目调整内容；设备应与备案保持一致。 3.原项目阶段性验收，部分未验收应说明与本项目的衔接关系。 4.复核冷镦废气的排放标准；《福建省行业用水定额》未更新版本。 5.明确生产车间的密闭情况，建议规范设置防护距离，避免对周边产生影响。 |
| 7 | 福建省南安市水头邦岑石材厂年总产花岗岩板材30万㎡项目 | C3032 | 福建省南安市水头邦岑石材厂 | 南安市水头镇邦岑村 | 泉南环评〔2024〕表224号 | 2024/11/12 | 报告表 | 深圳市楷辰环保咨询有限公司 | 李娟 | 60 | 1.未对照生态环境分区管控方案动态更新成果进行符合性分析。2.遗漏原项目竣工环保验收介绍。 3.工程概况分析不完整：扩建工程组成内容及设施变化分析不完整，未说明扩建工程厂界范围，未分析利旧设施与扩建工程的匹配性。4.未分析扩建工程生产工艺及产污分析变化和污染因子识别。5.固废产生量核算不全，遗漏废胶水桶。6.结合机台占地与使用空间情况，完善机台设施在厂区布置的合理性分析。 |
| 8 | 泉州美宇贸易有限公司年产五金水暖卫浴配件16000吨，塑料水暖卫浴配件1000吨项目 | C3392 C3352C2927 | 泉州美宇贸易有限公司 | 南安市仑苍镇高新技术园西路273号 | 泉南环评〔2024〕表225号 | 2024/11/20 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 陆宗雷 | 62 | 1.三线一单文本分析应与表格一致，涉及的文件应更新；进一步补充与《铸造企业规范条件》符合性分析。 2.原辅料用量及产品与备案的内容偏差较大，请同步复核涉及的产排情况。 3.遗漏混砂、制芯等工艺环节的废气产排分析。 4.进一步补充生产废水循环使用的可行性分析。 5.设备运营时间前后不一致；进一步完善振动控制措施。 6.复核金属粉尘产排量及去向；金属边角料核算错误。 7.颗粒物为项目特征污染物，未开展现状调查。 8.部分标准未更新。 |
| 9 | 上海英斯贝克商品检验有限公司泉州分公司年检测样品1200个项目 | M7452 | 上海英斯贝克商品检验有限公司泉州分公司 | 南安市石井镇后店村中路北片355号 | 泉南环评〔2024〕表226号 | 2024/11/22 | 报告表 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 蔡玉斌 | 69 | 1.引用的环境质量现状数据未更新。 2.附图、附件（平面布置图、委托书等）不规范。 |