附件

南安市1月份环评文件编制质量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的主要问题 |
| 1 | 泉州市久圣工程机械有限公司年产工程机械配件100万件项目 | C3484 | 泉州市久圣工程机械有限公司 | 南安市霞美镇滨江装备制造基地金河大道109号 | 2025/1/3 | 泉南环评〔2025〕表1号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 70 | 根据市政府管控要求，涉及普通铸锻工序（锻压）应取得工业主管部门准入意见。 |
| 2 | 泉州市山河消防技术有限公司年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套项目 | C2922C3353C3443D4430 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号 | 2025/1/3 | 泉南环评〔2025〕表2号 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 63 | 1.完善周边环境保护目标调查（更新环境现状附图）。 2.完善锅炉等主要生产设备信息（基本信息表）。 3.说明“燃烧废气”与“锅炉废气”产生、排放情况。 4.结合厂区周边环境保护目标，论述环境防护距离控制要求。 |
| 3 | 南安市德泰建材有限公司年产花岗岩石板材20万平方米，大理石工程板5万平方米，异形石材5万平方米项目 | C3032 | 南安市德泰建材有限公司 | 南安市石井镇滨海石材加工集中区（石井镇促进村） | 2025/1/8 | 泉南环评〔2025〕表3号 | 报告表 | 泉州市环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 65 | 补充完善特征污染物现状监测或调查(TSP)。 |
| 4 | 福建港裕实业有限公司年产大理石板材50万平方米、花岗岩板材1万平方米、异型石材1000立方米项目 | C3032 | 福建港裕实业有限公司 | 南安市水头镇朴山村牛里116号（水头永泉山生态科技园区） | 2025/1/10 | 泉南环评〔2025〕表4号 | 报告表 | 泉州南京大学环保产业研究院 | 刘天雄 | 64 | 1.完善项目与园区准入条件符合性分析，补充项目石材边角料、碎石的综合利用率。2.完善工程组成，补充出租方项目概况，明确项目租赁范围及依托工程。3.细化项目与周边环境敏感目标的位置关系，补充项目卫生防护距离设置及符合性分析。4.核实项目危险种类和产生数量，补充废机油等危险废物类别，核实危险废物间的建设规模。5.明确项目涂胶类型及VOCs的含量控制要求，补充涂胶、烘干等工序的密闭及废气收集措施。6.完善项目平面布局合理性分析。7.完善环保措施检查清单。 |
| 5 | 福建沃达丰卫浴发展有限公司年产铜制、锌制水暖配件（水龙头、角阀等壳体）5000吨、角阀配件200吨、塑料连接器150吨、橡胶密封圈240吨新建项目 | C3392 C3352C2929C2913 | 福建沃达丰卫浴发展有限公司 | 南安市仑苍镇美宇路36号 | 2025/1/10 | 泉南环评〔2025〕表5号 | 报告表 | 福建省新净环保科技有限公司 | 唐圣钧 | 62 | 1.建设性质前后不一致；三线一单未按调整后的管控要求分析；铜制品产品规模前后有不一致，项目名称、部分设备、原辅料、工艺与发改备案内容不一致。 2.原项目调查失实；进一步优化工艺流程及流程说明；按《福建省行业用水定额》（2023年版）重新估算用水量，补充水平衡内容。 3.部分废气污染源核算错误，完善无组织防治措施；建议明确大气环境防护距离及卫生防护距离。 4.废水分析中出现不属于本项目的设备；噪声持续时间前后不一致；补充固废产排依据。 5.复核污染物排放汇总表；完善附件、部分附件模糊不清。 |
| 6 | 福建省南安市永秀阀门厂年产五金水暖卫浴配件6000吨、塑料水暖卫浴配件500吨项目 | C3392 C3352C2927 | 福建省南安市永秀阀门厂 | 南安市仑苍镇高新技术园南路255号 | 2025/1/13 | 泉南环评〔2025〕表6号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 陆宗雷 | 63 | 1.现状环境质量报告发布单位前后不一致；颗粒物为项目特征污染物，未开展现状调查。 2.复核ABS产污系数依据；废气产排量多处前后不一致；卫生防护距离使用的标准号错误。 3.复核喷淋设施的可行性分析，前后不一致。 4.工作时段前后不一致。复核颗粒物无组织标准。 |
| 7 | 福建省南安市新钢石材有限公司年产石板材30万平方米、异形板材8000平方米项目 | C3032 | 福建省南安市新钢石材有限公司 | 南安市石井镇联丰村埭头406号（滨海石材加工集中区） | 2025/1/15 | 泉南环评〔2025〕表7号 | 报告表 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | 董美娟 | 66 | 补充论证项目选址与《南安市人民政府办公室关于印发南安市建筑饰面石材加工集中区环境管理实施方案的通知》（南政办〔2023〕42号）符合性。 |
| 8 | 福建省南安迦境大理石有限公司年产石板材40万平方米、异形石材825立方米项目 | C3032 | 福建省南安迦境大理石有限公司 | 南安市水头镇福山石材加工集中区 | 2025/1/17 | 泉南环评〔2025〕表8号 | 报告表 | 喆枘鑫（厦门）环保科技有限公司 | 苏明礼 | 65 | 1.核实引用监测报告内容。2.补充初期雨水收集井位置、大小及合理性分析。3.明确一般固废暂存场所位置。4.补充废气排放量。5.卫生防护距离画法有误差。 |
| 9 | 欧诺阀门（福建）有限公司年产阀门2万件迁建项目 | C3443 | 欧诺阀门（福建）有限公司 | 南安市仑苍镇高新技术园269号 | 2025/1/20 | 泉南环评〔2025〕表9号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 68 | 1.说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。 2.核实无排气筒的袋式除尘器是否属于《国家污染防治技术指导目录》（2024年）中的淘汰设施。项目主要为无组织排放，建议明确是否需设置大气环境防护距离及卫生防护距离，避免对周边产生影响。 3.《国家危险废物名录》（2025版）将于2025年1月1日起实施，请根据新的规范要求进行分析。 |
| 10 | 泉州大秦伟业精密机械有限公司年产针织大圆机350台项目 | C3551 | 泉州大秦伟业精密机械有限公司 | 南安市霞美镇滨江装备制造基地金河大道102号 | 2025/1/20 | 泉南环评〔2025〕表10号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 陆宗雷 | 67 | 1.补充说明出租方“泉州市申艺机械制造有限公司”环保手续、生产运行、环境遗留问题等情况分析，涉及本项目与出租方评价范围重叠等问题。 2.判定金属边角料（屑）是否涉及含油污染物，核实固废属性判定。 3.根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》7.5 ……一般不应有无组织排放存在……，进一步论证本项目废气（抛丸废气等）排放方案及标准控制要求。 |
| 11 | 福建省南安市优升石材有限公司年产花岗岩板材15万㎡、大理石板材10万㎡、异形石板材5万㎡项目 | C3032 | 福建省南安市优升石材有限公司 | 南安市水头镇水头复线石材加工集中区邦吟村红坂15号 | 2025/1/22 | 泉南环评〔2025〕表11号 | 报告表 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | 董美娟 | 65 | 1.修改“三线一单”控制要求符合性分析相关内容，核实《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》是否属于“三线一单”。2.补充完善设备噪声控制措施的合理性分析。3.核实补充大气环境空气中的TSP现状监测数据、敏感点噪声现状监测数据。4.核实企业厂界噪声执行标准。5.完善项目环境保护目标分布图，。6.完善项目平面布局图中的雨水管网，明确雨水排放口位置。 |
| 12 | 福建省南安市怡新石材有限公司年总产花岗岩石板材9.5万平方米、线条4万平方米、雕刻件1万平方米项目 | C3032 | 福建省南安市怡新石材有限公司 | 南安市石井镇后店工业区（滨海石材加工集中区） | 2025/1/23 | 泉南环评〔2025〕表12号 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 66 | 补充论证项目选址与《南安市人民政府办公室关于印发南安市建筑饰面石材加工集中区环境管理实施方案的通知》（南政办〔2023〕42号）符合性。 |
| 13 | 天虹阀门科技（泉州）有限公司年增产不锈钢阀门500吨项目 | C3443 | 天虹阀门科技（泉州）有限公司 | 南安市英都镇恒坂大道110号 | 2025/1/23 | 泉南环评〔2025〕表13号 | 报告表 | 益琨（泉州）环保技术开发有限公司 | 庄炎 | 70 | 附图有误 |
| 14 | 泉州中轻石材有限公司年产大理石板材40万平方米、花岗岩板材18万平方米、人造石板材2万平方米、异形石材3500立方米项目 | C3032 | 泉州中轻石材有限公司 | 南安市水头镇福山工业区（水头福山石材加工集中区） | 2025/1/24 | 泉南环评〔2025〕表14号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 陆宗雷 | 68 | 1.明确说明沉淀设施的数量和规格、说明具体导流沟和雨水管沟的建设规格与形式、施工环保措施。2.工程组成遗漏办公区。3.补充絮凝剂的理化性质，说明润滑油、絮凝剂的包装形式。4.结合主要生产生产功能分区、物流过程、废气产排、废水导流和处理回用等方面，有针对性的完善厂区平面布置合理性分析。5.核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。6.对照《南安市建筑饰面石材加工集中区环境管理实施方案》相关要求，细化废气收集与处理的环保措施及要求。7.完善环保措施检查清单。  |
| 15 | 福建德傲表计有限公司年产不锈钢水暖管道制品200吨、组装水表20000件项目 | C3352C4016 | 福建德傲表计有限公司 | 福建省泉州市南安市英都镇恒阪大道110号 | 2025/1/24 | 泉南环评〔2025〕表15号 | 报告表 | 益琨（泉州）环保技术开发有限公司 | 庄炎 | 68 | 附图7、8图例不完整，请补充。 |
| 16 | 福建拾得科技有限公司年产卫浴封边条300吨项目 | C2922 | 福建拾得科技有限公司 | 南安市美林街道茂盛路3020号数字化卫浴产业园9号楼（扶茂岭工业园） | 2025/1/24 | 泉南环评〔2025〕表16号 | 报告表 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 陈丹喜 | 65 | 1.文本出现“纸制品”不属于本项目的字眼。 2.遗漏涂胶废气的影响分析，进一步核实完善污染防治措施、复核防护距离估算。 3.固废遗漏废滤芯的产排情况及排放去向；《国家危险废物名录》2025年版已发布实施，应按新名录进行识别。 4.核实项目建设地址，前后不一致。 |
| 17 | 福建南安市三永石业有限公司年总产花岗岩板材20万㎡、异形石板材10万㎡项目 | C3032 | 福建南安市三永石业有限公司 | 南安市石井镇联丰村（滨海石材加工集中区） | 2025/1/27 | 泉南环评〔2025〕表17号 | 报告表 | 泉州市兴雅环保科技有限公司 | 董美娟 | 65 | 补充完善特征污染物现状监测或调查(TSP)。 |