南政办〔2024〕24号

南安市人民政府办公室关于下达2024年度

农村公路改造提升工程实施计划的通知

各有关乡镇人民政府，市直有关单位：

为进一步提高我市农村公路服务水平，提升农村公路技术等级和优化农村公路交通环境，促进农村经济更好更快发展，根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》（南政办〔2016〕122号）要求，市交通运输局按照各相关乡镇报送的农村公路改造提升计划项目进行汇总，并会同发改局、财政局审核确定，2024年我市群养农村公路改造提升工程实施计划涉及14个乡镇27个项目59.222公里，其中，市级统筹1个项目1.898公里；市镇分担4个项目18.715公里；其他农村公路县道3个项目11.749公里，乡道10个项目17.316公里，村道9个项目9.544公里（具体项目详见附件）。

请各相关乡镇严格按照农村公路基建程序，及时办理农保地、生态林审批工作，以及图纸设计、专家评审、图纸批复等相关项目前期工作，尽快组织施工招标及签订施工合同，并按规定办理质量监督及施工许可后方可开工建设；要加强现场质量安全管理，落实好配套资金，确保年度计划任务按时完成。项目建成后，由各相关乡镇牵头先行组织验收，验收合格后报南安市农村公路改造提升工程建设领导小组办公室组织核验，再根据核验情况从本级财政年初预算限额内安排农村公路改造提升专项资金，同时汇总上报省、泉州市交通运输部门争取上级补助资金。

附件：南安市2024年农村公路改造提升工程项目建设计划表

南安市人民政府办公室

2024年5月15日

（此件主动公开）

附件

南安市2024年农村公路改造提升工程项目建设计划表

| 序号 | 乡镇 | 项目  所在  建制村  名称 | 项目名称 | 行政 等级 | 计划改造前路段信息 | | | | | | | |  | 计划实施后路段情况 | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线 编码 | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 建设  规模  （公里） | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 建设  类别 | 技术  等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 路面  厚度  （cm） |
| 1 | 水头镇 | 大盈村 | 大深线道路拓宽改造工程 | 村道 | C448 | 0 | 1.898 | 1.898 | 二级 | 水泥  混凝土 | 23 | 15 | 路面重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 38 |  |  | 市级  统筹 |
| 2 | 向阳乡 |  | 甬莞高速乐峰互通及连接线工程（原向乐公路二、三标段拓宽改造工程） | 县道 | X326 | 21.176 | 28.591 | 7.415 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7.5 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 | 市镇  分担 |
| 3 | 乐峰镇 |  | 甬莞高速乐峰互通及连接线工程（原向乐公路四标段拓宽改造  工程） | 县道 | X326 | 28.591 | 30.391 | 1.8 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7.5 | 5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 | 市镇  分担 |
| 4 | 霞美镇 |  | 县道X323路面沥青化改造工程 | 县道 | X323 | 0.729 | 6.729 | 6 | 三级 | 水泥  混凝土 | 10 | 8 | 路面重铺 | 三级 | 沥青混凝土 | 10 | 8 |  | 市镇  分担 |
| 5 | 霞美镇 |  | X354霞美段路面沥青化  改造工程 | 县道 | X354 | 0.732 | 4.232 | 3.5 | 二级 | 水泥  混凝土 | 18 | 14 | 路面重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 14 |  | 市镇  分担 |
| 6 | 九都镇 | 秋阳村 | 县道325线秋阳至五台路段 | 县道 | X325 | 12.940 | 15.39 | 2.450 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 6.5 | 10 |  |
| 7 | 九都镇 | 美星村 林坑村 和安村 | 和安村至美星村资胜院路段 | 县道 | X325 | 15.394 | 23.524 | 8.13 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | 10 |  |
| 8 | 康美镇 | 康美村 | 诗康线X335  康美段 | 县道 | X335 | 2.983 | 4.152 | 1.169 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 8 | 7 | 10 |  |
| 9 | 东田镇 | 南坑村 | 坝坑口桥至南坑旧碾米厂 | 乡道 | Y020 | 0.12 | 1.52 | 1.400 | 四级 | 水泥  混凝土 | 6 | 5 | 路面  重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |  |
| 10 | 东田镇 | 凤巢村 | 风吹格至罗山  自然村 | 乡道 | Y023 | 10.840 | 12.756 | 1.916 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |  |
| 11 | 英都镇 | 西峰村 | 西峰至安溪英格路段 | 乡道 | Y034 | 3.553 | 5.448 | 1.895 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6.5 | 20 |  |
| 12 | 翔云镇 | 沙溪村 | Y042线提级  改造工程 | 乡道 | Y042 | 3.200 | 4.6 | 1.400 | 四级 | 水泥  混凝土 | 6 | 4 | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 6 | 20 |  |
| 13 | 蓬华镇 | 黎阳村 | 黎阳村下贡至  珑头贡 | 乡道 | Y067 | 13.251 | 13.945 | 0.694 | 四级 | 水泥  混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |  |
| 14 | 码头镇 | 码四村 | 村主干道拓宽 | 乡道 | Y053 | 7.372 | 8.81 | 1.438 | 等外 | 水泥  混凝土 | 4.5 | 4 | 路面  拼宽 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |  |
| 15 | 九都镇 | 墩兜村 | 乡道Y215线  硬化 | 乡道 | Y215 | 0 | 3.028 | 3.028 | 等外 | 普通土 | 4 |  | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 18 |  |
| 16 | 九都镇 | 和安村 | 乡道Y053硬化 | 乡道 | Y053 | 11.430 | 13.522 | 2.092 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |  |
| 17 | 康美镇 | 园内村 | 渡船头至桥下  芸段 | 乡道 | Y151 | 1.288 | 2.141 | 0.853 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 20 |  |
| 18 | 水头镇 | 曾岭村 | 星辉至曾岭 | 乡道 | Y113 | 5.782 | 8.382 | 2.600 | 四级 | 水泥  混凝土 | 5 | 4 | 晋级  建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |  |
| 19 | 金淘镇 | 亭川村 | 黄埔至尾墘 | 村道 | CB14 | 0.018 | 0.892 | 0.874 | 等外 | 水泥  混凝土 | 4.5 | 3.5 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 4 | 20 |  |
| 20 | 金淘镇 | 艺林村 | 大洋至格岭头 | 村道 | CP43 | 1.187 | 1.687 | 0.500 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 5 | 20 |  |
| 21 | 罗东镇 | 埔心村 蔡厝村 | 东坑桥至南安  二中 | 村道 | CZP4 | 0 | 1 | 1 | 等外 | 普通土 | 7 |  | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |  |
| 22 | 乐峰镇 | 厚阳村 | C993提级改造 | 村道 | C993 | 0.000 | 1.35 | 1.350 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6.5 | 20 |  |
| 23 | 康美镇 | 集星村 | 集星村C493  提升改造工程 | 村道 | C493 | 1.66 | 3.95 | 2.29 | 等外 | 普通土 | 5 | 4 | 新建 | 四级 | 水泥  混凝土 | 5 | 4.5 | 20 |  |
| 24 | 水头镇 | 呈美村 | 幸碧线 | 村道 | CZYN | 2.803 | 4.133 | 1.33 | 等外 | 普通土 | 5 |  | 新建 | 四级 | 水泥  混凝土 | 8.5 | 7.5 | 20 |  |
| 25 | 水头镇 | 朴二村 | 朴西线 | 村道 | CZ04 | 0.524 | 1.024 | 0.5 | 等外 | 普通土 | 5 |  | 新建 | 四级 | 沥青  混凝土 | 6.5 | 6.5 | 10 |  |
| 26 | 水头镇 | 新营村 | 新小线 | 村道 | CH40 | 0.295 | 1.195 | 0.9 | 四级 | 水泥  混凝土 | 7 | 5 | 改建 | 四级 | 水泥  混凝土 | 8 | 7.0 | 20.0 |  |
| 27 | 丰州镇 | 后田村 | 后牛线及延伸段路面重铺建设 | 村道 | C588 | 0.31 | 0.71 | 0.8 | 等外 | 砂石路面 | 8 |  | 新建 | 四级 | 水泥  混凝土 | 8 | 7.0 | 20.0 |  |
| C577 | 1.227 | 1.627 |
| 合 计 | | | |  |  |  |  | 59.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、财政局、交通运输局。

各有关乡镇人民政府：东田镇、英都镇、翔云镇、金淘镇、蓬华镇、码头镇、九都镇、向阳乡、罗东镇、乐峰镇、康美镇、丰州镇、霞美镇、水头镇人民政府。

南安市人民政府办公室 2024年5月17日印发